31 30 26 25 24 23 16 15 8 7 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End | opcode | Funct | rs1 | rs0 | rd |
| 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 |

中止协议 操作码 功能键 源地址1 源地址0 目标地址

寄存器操作：用于处理寄存器之间的的操作

立即数操作：